

**MLB-C Détermination de l'humidité en un tournemain : dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique**



|  |  |
| --- | --- |
| [C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\img-hr-mlb-c.jpg](http://www.kern-sohn.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=largepic&wkid=140542146531877&ls=fr&nochache=1405421868-13295&artnum=MLB-C|-|-|130) |  |
| 89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroctél: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma

|  |
| --- |
|  |

 |  |

* DESCRIPTION
* ACCESSOIRES
* Afficheur graphique LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 14 mm
	+  Affichage en % d'humidité
	+  Teneur actuelle en humidité en %
	+  Impression en % d'humidité
	+  Type de dessiccation Standard
	+  Mode de coupure
	+  Temps de dessiccation écoulé
	+  Température actuelle
	+  Processus actif de dessiccation
* Radiatuer aux rayons infrarouges 400 W
* Mémoire interne pour le déroulement automatique de 20 programmes complètes de séchage (12 caractères libres par emplacement de mémoire)
* La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
* Les fentes de ventilation plus importantes dans le capot chauffant, combinées à la fenêtre de visualisation des échantillons sous forme de grille métallique, permettent un dégagement plus rapide de l'humidité et en conséquence des temps de séchage plus courts
* Programmes de séchage avec fonction de séchage optimisée pour un réchauffement des échantillons plus rapide et en conséquence des temps de séchage plus courts
* 10 coupelles pour échantillons incluses
* Manuel pratique: Nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi

| **Référence article** | **Lecture[d]g** | **Repro-ductibilitég** | **OptionCert. d'étalonnage DKD** |
| --- | --- | --- | --- |
| MLB 50-3C | 0,001 | 0,003 | 1C:\Users\samsung\Desktop\Détermination de l'humidité en un tournemain   dessiccateur avec 20 emplacements de mémoire et écran graphique - KERN & SOHN GmbH_files\Bullet_Ja.gif |

89, Moussa Ben Noussair,Tanger, Maroc.él: (+212)(0)5 39 33 19 87Mail :contact@inlab.ma Web : www.inlab.ma